- 사천소방서 서포119지역대 이전 신축사업 -

건축설계 공모지침서

2026. 1.

	경 상 남 도
	(소방예산장비과)

목     차

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위	1

2. 설계공모 운영	2

3. 작성방법	7

4. 심사 및 입상작 선정	8

5. 기타사항	14

제2장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요	18

2. 기본 설계지침	20

제3장  설계공모 서식

1. 각종서식 및 제공자료	36

제1장  설계공모 개요

1. 설계공모 목적 및 범위

1.1 설계공모 명칭 : 사천소방서 서포119지역대 이전 신축사업 설계공모

1.2 설계공모의 목적

본 사업은 소방수요에 대한 선제적인 대응을 통해 시민의 안전 확보와 균등한 소방서비스의 제공을 위한 사천소방서 서포119지역대 이전 신축사업으로, 건물의 공간 효율성을 최대한 고려하여 창의적이고 기능성 있는 건축물을 건립하는데 그 목적이 있음

1.3 공모개요

구 분	내 용	비 고
사 업 명	시천소방서 서포119지역대 이전 신축사업
위 치	경상남도 사천시 서포면 구평리 1125-1
지역ㆍ지구	계획관리지역	건페율 40%, 이하 용적률 100% 이하
부지면적	1,289㎡
연 면 적	750㎡	-5％ 범위 내 조정가능
층 수	지상 22층	주차 9대
주 용 도	제1종 근린생활시설
예정사업비	금2,881,500천원	(부가세 포함)
설 계 비	금154,000천원	( 손해배상보험료, 부가세, 예비인증비 포함)

※ 사업규모(연면적, 사업비, 설계용역비 등) 및 설계용역기간은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 예정사업비 범위 내에서 설계해야 함

가. 예정사업비

1) 제시된 사업비는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 가스설비, 인입비 등을 포함하며,

2) 각종 분담금(상·하수도, 전기, 가스 등)에 대하여 사전조사를 실시하여 해당금액을 별도 표시하여 제출하고, 발주기관이 부담하는 것으로 한다.

나. 설 계 비

1) 계획 및 실시설계(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 등), 기타 설계와 관련하여 발주기관이 요구하는 업무

2) 각종 심의 등 인·허가, 인증(예비) 수행 비용 일체 포함

- 건축법 제29조에 의한 건축협의(허가) 및 건축법 제11조에 따른 의제 처리 시 관련법령에 따른 사항, 각종 심의 및 인증, 제로에너지건축물(5등급 이상) 비용, 설계안전성검토비 포함

※ 인증 수수료는 발주청에서 납부

다. 설계기간 : 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

라. 당선된 설계자는 설계의도가 구현될 수 있도록 건축과정에 참여하여야 한다.

※ 비용에 관한 사항은「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 제11조 및 제17조에 의거 실비정액가산식에 따른 대가산정으로 산출‧협의한다.

2. 설계공모 운영

2.1 설계공모 방식

「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 시행령 제17조에 의한 일반설계공모

2.2 설계공모 조직

가. 설계공모 주최 : 경상남도 소방예산장비과

- 주  소 : 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300(신관 4층)

- 연락처 : 055-211-5697

나. 설계공모 참가에 필요한 모든 정보는 건설 설계공모 정보서비스(건축허브)에 게재한다.

※ 건축허브 홈페이지(http://www.hub.go.kr) ‘건축 설계공모 정보서비스’
세움터 홈페이지(https://www.eais.go.kr/) ‘건축행정시스템 세움터’
경상남도 홈페이지(http://www.gyeongnam.go.kr) ‘고시공고’

2.3 설계공모 일정

구 분	추진일정	장소(게시)
공고	1. 28.(수)	ㆍ건축허브(https://www.hub.go.kr) 홈페이지 ㆍ세움터(https://www.eais.go.kr/) 홈페이지 ※ 심사위원의 명단 함께 공개
참 가 등 록	2. 5.(목) 09:00 ~ 16:00	ㆍ건축허브(https://www.hub.go.kr) 등록
질의접수	2. 11.(수) ~ 20.(금) 16:00	ㆍ온 라 인 접수 / 건축허브(https://www.hub.go.kr)
질의회신	2. 25.(수) 12:00	ㆍ온 라 인 회신 / 건축허브(https://www.hub.go.kr)
공모작품제출	3. 17.(화) 00:00 ~ 16:00	ㆍ온 라 인 제출 / 건축허브(https://www.hub.go.kr) ※ 공모작품은 온라인 및 오프라인 모두 제출해야 함
	3. 18.(수) 09:00 ~ 16:00	ㆍ오프라인 제출 / 경상남도청 신관 4층 소방예산장비과 ※ 공모작품은 온라인 및 오프라인 모두 제출해야 함
사전검토	4. 6.(월)	ㆍ공모규정 준수 여부 등 불이익 및 실격 처분 기준 검토
공모작품심사	4. 14.(화) 10:00 ~	ㆍ장소 : 경남도청 신관 3층 정보시스템관리실(예정) (건축허브 공지사항에 알림) ※ 설계공모안 발표 없음
심사결과 발표	4. 17.(금) 12:00	ㆍ건축허브(https://www.hub.go.kr) 홈페이지 게시 ㆍ당선작 및 입상작에 한하여 개별 통지
공모안반환	결과 발표 후 1주일 이내	ㆍ경남소방본부 소방예산장비과 방문 반환 ※ 당선작은 반환하지 않음

※ 상기 및 본 공모 지침서의 모든 내용은 발주기관 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변경시 건축허브 및 세움터 게시

※ 본 설계공모는 현장설명회를 실시하지 않습니다.

2.4 언어 및 계량단위

가. 공식 언어는‘한국어’로 하고 필요에 따라 일부 영어나 한자로 표기할 수 있다.

※ 한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌이 있을 경우, 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 발주자의 해석을 우선으로 한다.

나. 모든 계량단위는‘미터법’을 사용한다.

다. 모든 날짜와 시간은 한국시간을 기준으로 한다.(GMT+9)

2.5 설계공모 참가의 자격

가.「건축사법」에 의한 건축사자격을 소지하고 같은 법에 의하여 건축사사무소 등록을 필한 자로서 건축사법 제9조의 결격사유가 없는 업체(업체 간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능)

나. 설계공모 공고일부터 공모안 제출 마감일까지 「건축사법」 제30조의3 제2항에 따라 자격등록이 취소되었거나 업무정지 중인 건축사, 또는 이에 준하는 유사한 행정처분(건설기술진흥법, 건산법 등)에 따른 결격사유가 있는 자는 본 설계공모에 참여하거나 공모안을 제출할 수 없다. (공동응모자의 구성원 전체에게도 동일하게 적용한다.)

※ 건축사 행정처분 조회서 1부(당선, 입상작)-공고일(1.28.)부터 심사결과 발표(4.17.)까지

다. 공동응모 시 응모자 모두□가□및□나□의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반 수 이상의 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 함(단, 공동응모 시 2개사를 초과할 수 없음)

라. 설계공모 당선자는 설계용역 계약을 체결할 때 관련법에 따른 전기‧정보통신‧소방(기계소방‧전기소방) 분야 설계면허가 없는 경우에는 전기‧정보통신‧소방 분야 설계자격자와 분담이행방식으로 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가 되어야 함.

마. 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사면허를 취득한자는 단독으로 공모에 대한 응모는 가능하나, 설계공모 당선 시 설계용역 계약을 체결할 때 국내건축사사무소 개설자와 공동업무수행(공동도급방식) 계약을 하여야 함(주계약자는 국내건축사로 한정함)

2.6 설계공모 신청서 접수(참가 등록)

가. 일시 : 2026. 2. 5.(목) 09:00 ~ 16:00

나. 방법 : 건축허브(https://www.hub.go.kr) 접속 후 등록

※ 건축 설계공모 정보서비스 참가등록 방법

· 건축HUB 회원가입 → 참가등록

(한눈에 보는 설계공모 → 참가 등록 중 공모 → 사업명)

· 제출서류 원본을 스캔하여 PDF 파일로 첨부 등록

ex) 파일이름 : 01. 설계공모 참가등록신청서, 참여자 명단(업체명).pdf

· 참가등록 시 대표업체의 기업 공동인증서가 필요하며, 대표업체 등록 시 입력한 사업자등록번호와 인증서 정보가 일치해야 참가등록 가능

다. 제출서류

1) 설계공모 참가등록신청서 1부(서식 제1호), 설계공모 참여자 명단(서식 제1-1호)

2) 건축사 자격증(면허증) 사본 1부*, 건축사사무소 등록증 사본 1부*

3) 법인등기부 등본(법인 경우) 또는 사업자등록증(개인 경우) 각 1부*

4) 서약서 1부(서식 제2호), 사전접촉금지 서약서(서식 제2-1호)

5) 공동응모 협정서(공동응모일 경우에 한함) 1부(서식 제3호)

6) 대표건축사 선임계(공동응모일 경우에 한함) 1부(서식 제4호)

7) 사용인감계 1부(서식 제5호)  ※ 인감(법인) 증명서 포함

8) 보안각서 1부(서식 제6호)

9) 청렴서약서 1부(서식 제7호)

10) 개인정보수집 이용 동의서(서식 제8호)

라. 유의사항

1) 공동 응모의 경우 공동응모 참여업체 분까지 포함하여 제출

2) 사본 제출시 인감으로 원본대조필 서명 또는 날인 후 제출*

3) 외국어로 작성된 서류는 원본 및 한글로 번역한 서류를 제출

4) 제출서류 또는 내용이 미비할 경우 실격처리

※ 단독 또는 공동응모 중 1개방식으로만 참여 가능하고 1개 공모안만 제출 가능

2.7 질의 및 회신

가. 질의접수

1) 기간 : 2026. 2. 11.(수) ~ 20.(금) 16:00 까지

2) 방법 : 서면질의서를 작성하여 건축허브(https://www.hub.go.kr)에서 질의 등록

질의는 참가등록기간 내에 참가등록을 완료한 자만 가능

나. 질의회신

1) 기간 : 2026. 2. 25.(수) 12:00

2) 방법 : 질의에 대한 회신은 건축허브(https://www.hub.go.kr)에 게시

다. 응답효력

- 질의답변 내용은 본 설계공모 지침서와 동일한 효력을 가지며, 설계공모 지침서 등 기존에 제시한 내용과 상이한 경우 우선 적용한다.

라. 유의사항

1) 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대해서는 답변하지 않는다.

2) 질의방법에 따라 건축 설계공모 정보서비스에 기한 내 등록된 질의에만 응답하며, 이메일이나 유선을 통한 질의는 접수받지 않는다.

3) 질의에 대한 답변은 개별 회신하지 않는다. 질의회신 내용을 확인하지 못한 책임은 응모자에게 있다.

4) 질의서에 대한 회신 사항은 본 설계 공모의 지침서와 동일한 효력을 갖는다.

2.8 공모안 제출(온라인)  ※ 오프라인도 제출

제출시간 준수 건축허브 업로드시간(5~10분) / 정상제출분만 인정

가. 일시 : 2026. 3. 17.(화) 09:00 ~ 16:00

나. 방법 : 건축허브(https://www.hub.go.kr)에서 공모안 제출기간 내에 온라인 제출

다. 제출자료

구 분	규 격(㎜)	용 량	형 식	분 량	비 고
설계설명서	A3(420×297)	50MB 이하	PDF	1부 (15쪽 이내)	설계설명서 ex) 참가등록번호_설계설명서
이미지 컷 (렌더링하지 않은 3차원 컬러)	5000x3600 이하	10MB 이하	JPG	1개	이미지컷 ex) 참가등록번호_이미지컷
도 면(배치도)	A3(420×297)	10MB 이하	JPG	1개	배치도 ex) 참가등록번호_배치도
도 면(평면도) 1층, 2층, 지붕	A3(420×297)	10MB 이하	JPG	3개	평면도 ex) 참가등록번호_평면도1층 ex) 참가등록번호_평면도2층 ex) 참가등록번호_평면도 지붕
도 면(입면도) 입면도 4면	A3(420×297)	10MB 이하	JPG	1개	입면도 ex) 참가등록번호_입면도
도 면(단면도) 단면도 종, 횡~	A3(420×297)	10MB 이하	JPG	1개	단면도 ex) 참가등록번호_단면도
설계공모 공모안 제출서[서식 9]	A4(210×297)	-	PDF	1식	공동응모일 경우 참여업체 분까지 포함
면적 산출근거 평면도	A3(420×297)	10MB 이하	CAD	1식	면적산출 ex) 참가등록번호_면적도면
심사위원 기피신청	건축HUB 시스템에서 신청				공모안 제출일까지

2.8.1 공모안 제출(심사용)  ※ 온라인도 제출

가. 제출일자 : 26. 3. 18.(수) 09:00 ~ 16:00까지 도착분에 한함

나. 제출장소 : 경상남도청 본관 1층 카페

다. 방    법 : 방문접수 및 우편

라. 제출자료

구 분	규격(㎜)	수 량	비 고
설계설명서	A3(420×297)	7부	15쪽 이내 (표지제외)
참가등록 확인서	A4(210×297)	1부	건축HUB 홈페이지 발급

1) 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

2) 접수한 공모안은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

3) 우편 제출 후 유선전화로 접수여부 필히 확인 하여야 하며, 이를 확인하지 못해 발생되는 일체의 불이익에 대한 책임은 참가자가 진다.

4) 참가자는 작성자를 알 수 있는 어떠한 표기(업체명의 이니셜 영문 등)도 할 수 없다.

3. 작성방법

3.1 작성요령

가. 공통사항

1) 건축물의 배치도에 축척과 방위는 정확히 표기한다.

2) 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

3) 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법을 사용 다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우에는 한글과 병기한다.

4) 도면 중 배치도, 평면도, 입면도 및 단면도의 축척은 임의로 하되 제출도서의 규격을 고려하여 가독성이 높은 축적으로 작성한다.

5) 모든 제출도서의 종이는 백색(무광)용지로 통일하고 색채 사용 제한은 없다.

6) 설계도면과 설계설명서 상의 각 실의 명칭 등은 서로 동일하게 한다.

나. 설계설명서

1) 규격 : A3(가로420㎜×세로297㎜) 크기로 장변을 가로로 하여, 좌측 무선 제본

2) 쪽수 : 15쪽 이내

3) 부수 : 7부

4) 표지 : [별첨 2] 서식 준수

가) 표지(表紙)는 백색아트지(210g/m이하)를 사용하고 채색하지 않으며 내지(85g/m이하)(內紙)는 백상지(무광)를 사용한다.

나) 쪽수 표기는 표지 다음 인쇄면 하단 중앙에 번호를 작성한다.

다) 배치도 또는 1층 평면도에는 외부 동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부 평면을 함께 표기한다.

라) 작성내용과 순서  ※ 순서 변경 불가

* 앞표지

15-1  목차 (페이지를 기재할 것, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 1컷 가능 / 컬러)

15-2  조감도 또는 투시도(렌더링하지 않은 3차원 이미지 1컷 / 컬러)

15-3  설계개요(개요, 각층별 세부용도 면적표, 실내외 주요재료마감표 / 흑백)

15-4  설계개념(대지분석, 다이어그램, 스케치 등 / 흑백)

15-5  배 치 도[동선 및 교통계획도(보행, 차량, 자전거 등), 주차계획 / 흑백]

15-6  평 면 도(지상1층 평면도, 지상2층 평면도 / 흑백) ※각 실마다 면적 기입

15-7  평 면 도(지붕 평면도 / 흑백) ※각 실마다 면적 기입

15-8  입 면 도(입면 4면 / 흑백)

15-9  단 면 도(종ㆍ횡단면도 / 흑백)

15-10 신재생에너지(태양광 등) 설치에 관한 도면 등 계획

15-11 구조계획, 토목계획(내진설계 관련, 지반보강 등 계획 / 흑백)

15-12 관련법규 검토내용

15-13 개략사업비 산출내역서

- 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분하여 작성

- 예정사업비를 초과할 수 없음

※분량 초과시 여분 페이지를 해당 순서 중간에 자유롭게 추가 작성

* 뒷표지

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 컬러 이미지 예시
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드 2022, p.22-23 (2022.12.)

3.2 제출도서의 익명성 확보

가. 사무소명, 응모자 명은 심사 종료 시 공개하지 않는다.

나. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호가 표기되어서는 안되며, 심사 전에 심사위원을 접촉하여 작품설명을 해서는 안 된다.

다. 제출도서 제본은 스프링, 클립 등은 사용 불가하며, 좌측을 무선 제본한다.

라. 익명의 원칙은 심사위원회의 최종결정 후 심사 결과발표 까지 설계공모 전체기간 동안 적용한다.

3.3 제출시 유의사항

가. 참가등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없음

나. 응모작은 응모자별로 1개 작품으로 제한하고 추가나 수정할 수 없음

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 심사위원회 구성

가. 건축서비스산업 진흥법 제21조, 건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 3. 30.) 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조의4에 준하여 발주기관에서 구성한 심사위원회에서 공정하고 합리적인 절차에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

나. 심사위원 선정 및 공개

1) 심사위원은 건축 설계공모 운영지침 제10조에 의한 자격을 갖춘 자 중 경상남도 공공건축심의위원회에 따른 추천자 중에서 5인으로 선정하여 심사위원회를 구성한다.

2) 심사위원은 다음과 같이 구성하여 운영한다.

다. 심사위원

연번	소 속	성 명	비고
1	부경대학교 건축학과	노지화
2	㈜노바건축사사무소	강승희
3	금창 건축사사무소	김현석
4	구도건축사사무소	박건철
5	와브건축사사무소	정해욱
기술	건축사사무소이색	박찬규
예비	건축사사무소이상원	이상원

4.2 기술위원 구성 및 운영

가. 기술위원은 설계 공모 규정 및 지침, 관련 법규에 기초하여 응모 작품의 위반사항에 대해 심사 전 기술검토를 통해 판정하고, 그 결과를 기술검토서로 작성하여 심사위원회에 보고 및 제출한다.

나. 응모작품이 아래 사항의 어느 하나에 해당하는 심사에 영향을 미칠 수 있는 조건을 위배하여 심사대상으로 적절하지 않다고 인정되는 경우에는 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있다.

1) 건축법 등 관련 법령을 위배한 경우

2) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등

3) 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품을 모방하는 경우(저작권법 제123조)

라. 기술검토 사항

구분	항 목	위반 여부		운영 규정
		여	부
법령 위반	국토계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법령의 주요사항 위반 여부			‧ 제출된 모든 작품을 대상으로 검토 ‧ 검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 ‧ 심사위원회에서 기술검토 결과 반영 여부 결정
지침 위반	익명성 위반 여부
	규격 및 작성방법 미준수
	설계도서 기준쪽수 초과
	제출도서 누락
	실제 공사가 가능한 도면 및 공사비 (당선을 위한 도면은 위반)
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

4.3 심사위원회 운영

가. 공모안 심사 일시 : 2026. 4. 14.(화) 10:00

나. 장    소 : 경남도청 신관 3층 정보시스템관리실

※ 장소 및 시간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음

다. 심사위원장 선정

1) 심사위원회 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

라. 심사위원회 개최

1) 심사위원은 위원장을 포함하여 5명으로 구성되며, 참석 심사위원이 과반수(3명) 미만일 경우에는 심사위원회를 다시 개최한다.

2) 설계공모 심사과정에서 실격된 공모안의 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 의결서에 작성하여 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받는다.

3) 심사위원회의 진행은 실시간 공개하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음하도록 한다.

※ 심사 전 건축허브 공지사항에 게시

4.4 공모안 심사

가. 심사방법 및 기준

1) 심사방법(안)

가) 건축 설계공모 운영지침과 설계공모 심사위원회에서 정한 방법과 절차에 따라 심사하여 당선작을 선정한다.

나) 평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 사업특성에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 심사위원회의 의결을 통해 변경할 수 있다.

다) 입상작 중에서 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 기타 입상작만 선정할 수 있다.

라) 평가방식에 따라 동률 시 동률 작품으로만 재평가를 실시한다.

마) 심사기준, 심사방법 등에 관한 사항은 심사위원회의 의결을 통해 변경 될 수 있다.

심사대상 공모안 수	1차 심사			2차 심사 (당선작 선정)
	1 - 1차	1 - 2차	1 - 3차
3 ∼ 5개	2개 공모안 선정			2개 공모안 선정
6개 이상	5개 공모안 선정	2개 공모안 선정	기타 입상작 선정	2개 공모안 선정

나. 평가기준(안)

평가 분야	평 가 항 목	배 점
배치계획	￭ 부지 이용계획의 적정성 ￭ 동별 상호 연계 및 동선의 합리성과 편리성 ￭ 대중교통, 보행자와 차량 동선계획 및 주차계획의 적절성 ￭ 외부 공간계획의 적정성 및 주변 공간․환경과의 조화와 연계성	25
공간계획	￭ 각 실 계획(공간구성, 조닝, 동선 등)의 적정성 및 기능성 ￭ 각 실의 용도와 기능 및 특성을 고려한 평면, 단면계획의 적절성, 독창성, 연계성 ￭ 표준모형을 고려한 적용 계획의 적절성	35
경관 및 주변과의 조화	￭ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ￭ 입면의 외관 및 형태 계획의 창의성, 경제성, 실현 가능성 ￭ 에너지 절약 및 환경친화적 설계기법의 적용성	20
기술계획	￭ 환경친화적 설계기법의 우수성 ￭ 비용절감 등 경제성 ￭ 건축 구조 및 공법의 안전성	10
유지관리 및 업무	￭ 실용성과 내구성, 유지 관리성을 고려한 계획 ￭ 소방청사로서의 기능과 업무를 고려한 계획	10

※ 상기 기준을 참고하되 심사방법은 심사위원회에서 변경하여 정할 수 있음

4.4 심사 시 불이익 처분기준

가. 적용방법

1) 심사위원회의 작품심사 전에 실격사유에 해당하는 대상 작품을 심사하여 실격 여부를 결정할 수 있고, 실격으로 판정된 작품은 심사대상에서 제외할 수 있다.

2) 발주기관, 기술검토위원회에서 감점기준(법규 및 지침위반으로 인한 실격)에 따라 공모안에 대한 감점사항을 검토하여 심사 시 심사위원장에게 제출한다.

3) 감점사유에 해당하는 대상작품에 대하여는 발주기관, 기술검토위원회에서 감점기준에 의거 심사위원회에서 심사방법(채점, 토론·투표)에 따라 실격·감점 등 반영 여부를 최종결정한다.

나. 처분기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익 및 실격 처분기준에 따라 설계공모심사위원회(이하 ‘위원회’)에 보고하고 위원회의 의결에 따라 처분한다.

1) 처분절차 및 방법

가) 위원회에서 공모안 심사 시 불이익 및 실격 처분 여부를 검토하도록 한다.

나) 위원회에서는 실격여부를 결정하고 실격으로 판정된 공모안은 평가대상에서 제외하여 심사한다.

2) 발주기관은 제척사유 등에 해당됨에도 기피신청을 하지 않은 설계공모 참가자의 공모안은 심사 전: 공모안 등록 취소 / 심사 후: 입상결정 취소, 상금 회수, 설계용역권 계약해지

3) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 심사위원은 해당 사업의 심사에서 제척된다.

※ 아래 사유에 해당하는 제출 작품은 심사위원의 합의에 따라 심사 진행과 관계없이 탈락시킬 수 있으며 사후에 발견하는 경우에도 심사위원회 결정으로 수상을 취소할 수 있다.

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

- 사전에 이 설계 공모와 관련하여 심사위원과 접촉한 경우

- 동일인이 두 개 이상의 작품에 관여하여 응모한 경우

- 최종 심사결과 발표 이전에 작품을 공개한 경우(SNS 포함)

- 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품이거나 그와 유사한 경우

- 참가 자격에 해당하지 않은 자가 출품했을 경우

라. 실격기준(검토 필요)

구 분	항 목
실 격 기 준	응모자가 2.5 설계공모 참가의 자격에 따른 사항에 해당하지 않는 경우
	응모신청서에 허위사실을 기재한 경우
	건축법 등 관련법령을 중대하게 위배한 경우(건폐율, 용적률 초과 등)
	제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우
	제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우
	공모안이 기존의 공개된 타인 혹은 본인의 공모안을 모방한 경우
	심사위원 및 공모 관계자에게 자문, 공모안 설명, 심사위원 접촉 등 이와 유사한 행위를 통해 공모안의 익명성과 심사 공정성을 해칠 수 있는 행위를 한 공모안
	그 밖에 심사위원회에서 응모 공모안이 실격이라고 의결한 경우

4.5 심사결과 발표

가. 일시 : 2026. 4. 17.(금) 12:00

나. 방법 : 건축허브 (건축 설계공모 정보서비스) 게시, 세움터, 경상남도 홈페이지

다. 공개내용

1) 참석 심사위원 및 입상자 명단

2) 심사위원별 투표결과 또는 평가점수

3) 심사위원별 평가사유서

4) 입상작의 이미지

5) 그 밖에 발주기관 등이 공개가 필요하다고 인정하는 사항

4.6 입상 작품수 및 보상

가. 입상작 작품 수 및 보상

1) 당선작(최우수작) 1점 : 설계용역권 부여(설계용역 낙찰자로 선정)

2) 기타 입상작(우수작 및 가작) 은 최대 4개 작품 이내로 하되, 작품의 보상 여부는 심사위원회에서 정한다.

기타 입상자 수	계	2위	3위	4위	5위
1인 경우	5,133,000	5,133,000	-	-	-
2인 경우	10,780,000	6,160,000	4,620,000	-	-
3인 경우	13,860,000	6,160,000	4,620,000	3,080,000	-
4인 경우	15,400,000	6,160,000	4,620,000	3,080,000	1,540,000

※ 단, 기타 입상작의 수와 순위는 심사위원회의 결정에 의한다.

3) 보상비 예산 : 15,400,000원

4) 보상금액은 부가가치세 및 제세공과금을 포함한다.

5) 기타 입상자가 특별한 사유가 없이 보상 통지일로부터 30일 이내에 보상 요청을 하지 아니하는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

6) 보상금에는 심사에 참석할 경우의 교통비, 일체의 저작권료와 세금 및 환전 송금 등 각종 수수료를 포함하며, 세금은 대한민국의 세법을 적용한다.

7) 입상작은 심사가 끝난 후에 공모안을 패널로 출력하여 전시할 수 있다. 그에 대한 제반 비용은 설계용역비 또는 보상비에 포함된 것으로 본다.

나. 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있으며, 입상작 채점결과 동점일 경우 동점작에 대하여 심사위원회 재심사를 거쳐 결정한다.

다. 추후 발주기관의 사정에 의해 사업시행이 불가능할 경우 당선작에 대해서는 설계보상비 총액한도 내에서 발주기관과 협의 지급한다.

라. 응모자는 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지된 경우에는 선정된 당선작 및 입상작을 취소할 수 있다.

4.7 설계용역권의 승계

당선자가 자의 또는 타의에 의해 기본 및 실시설계의 권리 포기 또는 수행 불가할 경우 발주기관은 차순위 순으로 기본 및 실시설계권을 부여할 수 있다. 이때 차순위에게 설계권이 부여되는 경우, 기 지급된 보상금은 설계비에서 감액한다.

4.8 설계추진 시 인‧허가 및 심의사항

설계자는 본 용역이 완료된 후라도 건물 준공까지 일련의 대관 인‧허가 및 심의시(건축허가‧착공신고, 사용승인, 건축물관리대장 등의 작성 및 협의, 각종 심의사항) 건축주를 대신하여 업무 대행을 하고, 서류 보완이 필요하면 주최 측의 지시에 따라 이를 적극적으로 이행한다.

5. 기타사항

5.1 당선작 설계자의 의무

가. 당선자는 발주기관과 계약체결에 대한 우선 협상권을 가지며 발주기관은 계약상대자가 결정되면 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다. 다만, 건축사사무소 등록 등 발주기관이 인정하는 부득이한 사유로 계약을 10일 이내에 체결하지 못할 경우에는 발주기관의 사정, 사업의 추진여건에 따라 계약상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

나. 당선자가 법령, 기타 등의 사유로 설계용역을 수행할 수 없는 경우와 계약상대자가 결정된 이후 10일 이내에 정당한 사유 없이 계약하지 않을 경우 심사결과에 의한 차 순위 공모안으로 설계권 등을 부여할 수 있으며, 차 순위자에게 지급되어진 상금은 계약 금액에 포함하여 계약한다.

다. 당선자에게 당선 이후라 하더라도 위 실격고려 항목의 실격사유가 발견된 경우, 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.

라. 당선자에게 부여한 기본 및 실시설계의 비용은 관계법령 및 기준에 따라 산출하되, 발주기관의 예산범위 내에서 협의하여 결정한다.

마. 당선자는 관련 예산·정책·사업계획의 변경·심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주기관이 요구한 사항으로서 설계 보완이 필요한 경우 이를 반영하기 위하여 노력하여야 한다.

바. 당선자는 ‘설계공모지침서’, ‘과업지시서’ 등 발주기관이 계약으로 요구하는 사항을 준수하여야 한다.

사. 계약의 체결 및 이행에 관하여는 용역계약 일반조건, 입찰유의서 등 관련규정을 준용한다.

아. 계획·실시설계도서 작성 및 본 과업은 건축협의(허가) 등 행정절차는 착수 후 180일 이내에 모두 완료하여야 한다.(설계도면, 시공내역서 등 제출서류 일체) 단, 설계 중 각종 협의, 행정절차 이행 및 발주기관 사정 등으로 과업이 지연 또는 중단될 경우 발주기관의 승인 하에 과업기간 연장 또는 중지할 수 있다.

자. 본 과업은 지하매설물 조사 포함(전기 및 통신시설물, 상하수도 시설물 등)

차. 본 과업은 제로에너지건축물(5등급 이상)을 포함한다.

카. 사업진행에 필요한 각종 용역, 각종 심의(경상남도 일상감사·계약심사 및 지방건설기술심의 등), 공공건축가 자문, 인·허가 협의사항에 수반되는 설계도서 및 자료는 우리 도에 적기 제공하여야 하며, 건축협의에 필요한 각종 구비서류 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 자료의 작성, 각종 조사 등 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

타. 발주기관의 운영 방침이 변경되어 설계의 전면 또는 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응하여야 한다.

5.2 저작권 및 작품전시

가. 참가 공모안은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

나. 참가공모안의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자(팀)에게 있다. 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우에는 참가자(팀)와 별도로 약정하여 정한다.

다. 상업적인 이익을 목적으로 하지 않는 경우 모든 참가 공모안은 참가자(팀)와 별도의 보상 및 협의 없이 전시할 수 있으며, SNS 또는 웹사이트 등에 게재하거나 도서로 출판할 수 있다. 참가자(팀)는 이상의 전시, 게재 및 발간에 적극 협조하여야 하며, 응모작을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주한다.

5.3 작품반환

가. 입상작은 반환하지 않으며, 대가는 상금에 포함된 것으로 한다.

나. 입상작 이외의 성과품 반환은 결과발표 후 7일 이내 발주청으로 신청하여야 하며 지정장소에서 직접 수령해야 한다.

다. 정해진 기간 내에 반출되지 않은 공모안은 발주청이 임의로 처리하며, 응모자는 이러한 발주청의 처리에 대하여 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없다.

5.4 유의사항

가. 공모규정의 준수

1) 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않는다.

2) 응모자는 반드시 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

3) 응모자는 모든 관계법규(입법예고 포함) 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

4) 설계공모 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신된 바에 따르고 설계자의 창의력을 발휘하여 보다 합리적으로 발전시킨다.

5) 응모작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있으며, 접수된 작품에 대한 책임은 심사 종료 시까지 주최 측에 있다.

6) 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 하며 그 책임은 당선자에게 있다.

7) 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모 규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.

8) 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 우리 과의 동의 없이는 설계공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

9) 작품 열람 등은 건축 설계공모 운영지침 제14조(심사결과의 발표 및 공개) 2항에 따라 운영하고 건축HUB 시스템을 이용한 신청 후 유선전화를 통한 담당자에게확인 하여야 한다.

나. 이의제기

1) 본 공고내용이나 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해 차이가 있을 때는 발주기관의 해석을 따른다.

2) 응모업체는 심사위원회의 심사결정 등 심사과정에서 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

다. 실격규정

1) 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

2) 공동응모의 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

4) 접수된 작품을 보완ㆍ변경 등 수정할 경우

5) 심사과정에 심사에 영향이 있다고 판단되는 이의 제기를 할 때

6) 응모 설계도서에 응모자를 특정하게 기록하거나 암호를 기재하여 심사에 영향을 준다고 판단되거나, 그 사실이 발견되었을 때

7) 제출된 서류 등에 중대한 미비사항이 발견되었을 경우

8) 응모작품 제작 및 제출요령을 위반하였을 때

라. 무효규정

1) 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 한다.

2) 응모자가 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지된 경우에는 선정된 당선작 및 입상작을 취소할 수 있다.

마. 승계규정

※ 다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작 업체에게 부여하는 용역권은 입상작 순위에 따라 승계할 수 있음(이 경우 용역권 승계자의 보상금은 발주기관에 반납하여야 하며, 당선자의 의무사항은 승계자에 자동 승계된다.)

1) 당선자가 설계 용역권을 포기할 경우

2) 당선작 결정 후 위 유의사항의 실격ㆍ무효에 해당되는 사실이 발견된 경우

3) 당선작 선정업체가 등록취소ㆍ휴업ㆍ폐업ㆍ업무정지 등 여건 변화로 설계에 필요한 법적 요건이 미비하게 될 경우

4) 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 미비사항이 발견되었을 경우

5) 당선자가 자의 또는 타의 등 불가피한 사유로 원활한 설계업무 수행이 불가능할 경우

6) 당선자가 정당한 사유 없이 무리한 설계비를 요구한 경우

바. 사정변경에 따른 계약의 해제ㆍ해지

※ 발주청의 사정에 따라 계약의 해제ㆍ해지될 경우 당선자의 권리에 관련하여서는 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』 에 의거 아래표와 같이 계약금액을 기준으로 업무 비율에 따라 정산한다.

구 분	업무비율(%)	비 고
계획설계	20
중간설계	30
실시설계	50
합 계	100

사. 기 타

1) 본 공모에 제출된 공모안이 없거나 1개뿐인 경우에는 재공모를 한다.

2) 고의 또는 과실에 의해 사실과 다르게 기재하여 심사에 영향을 끼치거나 실격규정에 의해 실격된 당선 건축사사무소 및 대표자는 당선취소일로부터 향후 5년간 우리 본부 주관의 어떠한 용역에도 참가 제한의 불이익을 받을 수 있다.

2장  설계공모 설계지침

1. 사업 일반개요

1.1 사업개요

가. 위    치 : 경상남도 사천시 서포면 구평리 1125-1

1) 계획관리지역

2) 건폐율 40% 이하, 용적률 100% 이하

나. 사업규모

1) 부지면적 : 1,289㎡

연 번	지 번	지 목	면적(㎡)	소유자	비 고
1	구평리 1125-1	전	1,289	사천시
합 계			1,289

2) 건축예정 규모 및 용도

- 규  모 : 지상 2층, 연면적 750㎡

※ 연면적 –5% 범위 내 조정가능(연면적 750㎡ 이하로 설계)

※ 건폐율 등의 법정 허용범위 내에서 층별 면적을 합리적으로 제시 가능
(단, 추정공사비 사업예산 범위 이내일 것)

※ 각 시설은 공간의 기능적 연계성과 소방서의 특성을 고려하여 자유롭게 배치

- 용  도 : 제1종 근린생활시설(소방서)

다. 추정공사비 : 2,881,500천원(부가세 포함)

라. 설  계  비 :   154,000천원(부가세·손해배상보험료·각종 예비인증비 포함)

위 치 도

도시계획도

1.2 사업추진 배경

가. 노후 및 협소한 소방청사(건령 33년) 신축으로 열악한 소방청사 근무환경 개선

나. 소방차고가 협소하여 신규 소방차량 배치 및 유지관리 어려움 등

2. 기본 설계지침

2.1 대상지 현황

가. 본 대지는 경상남도 사천시 서포면 구평리 1125-1이며, 사업부지 인근으로 서포초등학교, 서포중학교, 서포면행정복지센터, 서포면보건지소, 서포시장 등이 위치해 있음

나. 사업부지 전면으로 소로1류(폭 10m~12m)와 접하고 있고, 북측 6㎞ 거리에 곤양IC, 동측 4㎞ 거리에 사천대교가 위치함

공모대상지 현황사진

토지이용계획

2.2 기본방향

가. 한정적인 부지 조건을 고려하여 공간의 효율성을 높여 소방청사로서의 기능을 최대화할 수 있도록 한다.

나. 공공청사임에 따라 공공성과 상징성을 띈 매스, 입면 디자인을 제시한다.

다. 주변 건물 및 여건을 고려한 배치 및 외부 공간계획을 수립한다.

라. 토지 및 시설물 등 규모의 확장 가능성을 감안한 설계로 한다.

마. 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되어야 하며, 특히 에너지효율을 최적화할 수 있는 구조 및 설비시스템으로 계획해야 한다.

바. 편리한 보행·물류·차량 동선시스템 제공과 효과적 주차 동선계획 수립

1) 소방관서의 특성 상 대형 소방차량 등의 긴급출동 동선을 고려하여 계획, 보행자 동선과 충돌하여 혼잡하지 않도록 유기적인 배치 방안 수립

2) 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용성과 안전성을 우선하여 배치, 주차장과 사무실의 동선을 최단 거리로 불편함이 없고, 편리한 구조로 계획

사. 효율성 확보방안 수립

1) 전용률 극대화(공용면적은 피난, 위생, 이용자 편의 및 쾌적성을 고려 계획)

2) 첨단 공법에 의한 공사비 절약 방안 수립

아. 쾌적한 시설환경 조성

1) 쾌적한 작업공간과 자연친화적 내·외부 공간구성

2) 각 실의 효율적 배치와 적정한 Open Space 및 휴게 공간 부여

3) 각 실별 채광면적 최대 확보

자. 친환경적 설계

1) 자연에너지 및 자원의 최대한 활용

2) 환경 친화형 건축자재의 사용(석면자재 사용 불가 등)

3) 환경오염부하 절감, 자원절약 및 재활용 요소의 설계 도입

4) 건강하고 쾌적한 실내 환경설계 요소의 도입

차. 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감계획을 수립하고 시설물 내·외부 마감 재료는 방음, 방습 등을 고려한 합리적인 재료를 선택하여 설계에 적용한다.

카. 자원(재료)의 효율적 활용, 폐기물 재활용 공법 및 소요 공사비 등을 면밀히 검토해서 제출한다.

타. 총공사비는 부가가치세를 포함하여 추정공사비 이내로 계획해야 하며, 반드시 개략공사비 등을 주 공종별로 구체적으로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 공모안을 제출하여야 한다.

2.3 기본지침

2.3.1 일반사항

가. 부지여건과 한정된 예산 범위 안에서 사천시의 소방 수요 급증에 따른 소방사각지대를 해소하고, 대형 소방장비, 차량 수용 및 긴급출동이 용이해야 한다.

나. 주변 환경을 고려한 배치 및 입면계획, 시설이용에 편리한 평면계획 등을  검토하여 기능성, 상징성, 예술성을 조화롭고 창의적으로 계획한다.

다. 개략공사비 등을 구체적으로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 계획하여야 한다.

라. 내·외장 마감자재는 방화성능이 있으면서, 경제적이고 내구성이 우수하며 유지관리 면에서 유리한 질감, 색채 등을 선택한다.

마. 복합 다양한 지형별 재난유형에 대처 가능한 지역대로의 역할 수행이 가능토록 한다.

바. 24시간 상주 근무하는 지역대의 역할과 기능을 충분히 파악하고 반영하여야 한다.

사. 이용자의 편의성과 관리자의 시설물관리 및 운영에 대한 배려, 장애인 등의 접근이 용이하고 이용함에 있어 불편이 없도록 한다.

아. 기후변화 대응과 정부의 저탄소 녹색정책에 부합하도록 신재생에너지(태양광 등) 설비와 에너지 절감형 고효율기기(LED 조명) 및 설비(변압기, 전동기 등)를 적극 반영하는 건축 디자인을 추구해야하며, 각종설비시설(에어컨실외기, 물탱크, 태양광패널) 등이 건축물 외부로 돌출되거나, 건축물 전체의 계획을 훼손시키지 않도록 설계한다.

자. 구역별 개념

1) 오염구역

- 개  념 : 오염구역(Hot zone 또는 Red zone)이라 함은 유해물질에 노출이 가장 높은 위험구역을 말한다.

- 해당 실 : 차고, 방화복 세탁실, 훈련시설, 감염관리실, 개인안전장비 보관실

- 오염구역에 대해 설계 시 검토 및 고려해야 할 사항 : 출동차량 복귀 이후 세탁실 및 장비세척실로의 동선이 안전구역에 걸치지 않도록 할 것

2) 경계구역

- 개  념 : 경계구역(Transition zone 또는 Yellow zone)이라 함은 유해물질 노출 위험이 중간정도인 구역으로 오염구역에서 안전구역으로 연결되기 위해 오염을 최소화하는 공간을 말한다.

3) 안전구역

- 개  념 : 안전구역(Cold zone 또는 Green zone)이라 함은 유해물질 노출 위험이 가장 낮은 구역을 말한다.

- 해당 실 : 사무(행정)공간, 대기실, 체력단련실, 식당, 회의실, 휴게실 등

2.3.2 배치 및 동선계획

가. 소방관서의 특성상 대형 소방차량 등의 긴급출동 동선을 고려하여야 하며, 보행자 동선과 충돌하여 혼잡하지 않도록 유기적으로 배치하여야 한다.

- 소방차량 출동로는 전면 소로1류를 통해 진·출입하여야 하며, 소방차량의 원활한 출동을 위하여 차고 전면 8m 이상을 부지 내에서 확보한다.

- 부지 내 청사 배치, 청사 내 동선계획은 소방대원들의 긴급출동 및 복귀를 최우선으로 고려한다.

- 소방차량의 출동 동선을 고려하여야 하며, 출동뿐 아니라 귀소 시 차량 회전반경을 면밀히 검토하여 회차 및 주차방법을 출입구 계획에 반영하고, 보행자와 차량의 안전을 확보한다(경계표시시설 조치 등).

나. 도로를 통해 차량 진출입이 이루어지도록 계획하고, 진출입에 따른 차량 흐름에 지장이 없도록 충분히 검토해야 한다.

다. 대형소방차의 회전반경 동선을 면밀히 검토하여 차량출입구 계획에 반영한다.

라. 근무자의 쾌적한 근무환경을 배려하고 내ㆍ외부 공간과 유기적으로 연계될 수 있는 적절한 휴게 공간 및 녹지를 계획하여야 한다.

마. 기존 동선 체계를 단절시키지 않고 주변 통행이 유지되도록 고려해야 한다.

바. 사무공간 및 대기실로 차고 매연이 유입되지 않도록 설계한다.

사. 각 시설은 공간의 기능적 연계와 소방서의 특성을 고려하여 자유롭게 배치하되, 대로변의 소음, 일조 및 인근의 특성 등을 고려하여 공간배치를 하여야 한다.

아. 근무자의 특성을 고려하여 층별, 기능별로 구분하여 효율적으로 배치하고 내·외부 공간과 유기적으로 연계될 수 있는 적절한 휴게 공간 및 녹지를 계획하여야 한다.

자. 기존 동선 체계를 단절시키지 않고 주변 통행이 유지되도록 고려해야 한다.

차. 부지에 접한 도로 등 제반 여건과 관련 규정 등을 감안하여 합리적으로 배치하여야 한다.

카. 인접지의 건축물 및 도시공간과 조화되면서 상징성이 부각될 수 있도록 배치한다.

타. 부지 주변에 경작 피해가 가지 않도록 일정 거리를 이격하여 배치한다.

2.3.3 평면계획

가. 각 시설의 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성 확보한다.

나. 설계자는 용도별 기준 면적을 근거로 실별 면적표를 작성하여 제출한다.

다. 평면단위에 적합한 모듈계획을 제시하고, 양호한 비례를 유지할 수 있도록 계획하여야 하며, 연면적에 대한 적절한 공용면적의 비율을 찾아 필수시설을 최대한 확보 후 공용면적이 과하지 않는 범위 내에서 자유롭게 디자인한다.

라. 각종 시설은 중앙집중관리 및 통제가 용이하며, 최소 인원으로 운영이 가능하도록 계획한다.

마. 특수소방장비차량의 주차공간은 긴급출동 시 소방대원 등의 이동 및 자동차문 개폐로 서로 부딪히는 안전사고 등의 방지를 위해 충분한 차간 간격 등을 유지하도록 계획한다.

바. 평면계획 시 상호 관련성을 갖는 기능들을 인접 배치하여 불필요한 동선이 유발되지 않도록 고려하여야 한다.

2.3.4 입면계획

가. 사천시의 지역적 특성 및 소방과 안전(119)의 중추적인 기능을 가진 공공청사의 품격과 상징적 이미지를 나타내는 창의적인 입면을 계획한다.

나. 입지조건, 주변경관, 주변시설과의 조화를 고려하여 계획한다.

다. 119지역대 용도를 감안하여 입면계획을 구상한다.

라. 특수장비 및 제반 부수시설 수용사항을 충분히 감안한 입면을 계획한다.

마. 소방관서의 출입구에는 전면간판, 벽면에는 채널사인을 소방표지규정(소방청훈령 제138호, 2020. 4. 1.)에 따라 설치하도록 계획한다.

- 사무실 출입구 전면간판 과 채널사인‘119’2개소(전면 1개소, 후면 또는 좌·우측면 중 1개소)를 설치하도록 계획한다.

- 채널사인은 표기를 최소화하여‘119’이외에 다른 표기는 하지 아니한다.

바. 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정(소방청훈령 제322호, 2023. 6. 1.)을 충족할 수 있어야 한다.

사. 태양광 패널 설치 등 각종 에너지 관련 재료 설치 시 입면, 주변경관, 주변시설과 조화를 이루도록 한다.

아. 공사비를 고려하지 않은 랜드마크적 형태 또는 입면에 치우친 비구조물 디자인은 지양한다.

2.3.5 단면계획

가. 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립되면서 전체시설을 통합하여 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 동선을 계획한다.

나. 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

2.3.6 구조계획

가. 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진력 등 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획한다.

나. 장비 하중, 지진, 풍하중 및 지반침하 등으로 인한 저항에 대비하기 위한 다양한 구조시스템을 검토한 후 건물의 안전성, 경제성 및 시공성을 감안하여 최적화된 구조계획을 수립하여야 한다.

다. 가급적 기둥은 최소화하고 기둥과 기둥 사이는 길게 하며 가변성과 공간 활용성을 확보하기 위한 합리적인 구조계획을 하여야 한다.

라. 태양광 설치 시 옥상 공간 등 외부공간과 연계하여 설치하도록 계획하여야 한다.

2.3.7 토목분야 계획

가. 설계자는 현장답사를 실시하여 현지 지형, 지역적인 여건 및 장래 계획, 구조물 현황 등 제반조사를 실시하여 기초자료를 조사하고 조사내용을 설계에 반영한다.

나. 전면도로(소로1류)를 진입로로 활용하기 위한 절·성토 방안, 진출입로 확보에 관한 사항, 지반강화 방안을 고려하여 구체적이고 종합적으로 계획하여야 한다.

다. 부지 절·성토, 부지정지 및 다짐 방안에 대한 계획을 수립하고 반영한다.

라. 도시계획시설 결정(변경) 시 조건사항에 대하여 설계반영 이행 여부를 검토한다.

마. 토목계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설의 효용성, 구조의 안전성 및 경제성을 고려하여 계획한다.

바. 기초구조는 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 적용할 수 있도록 계획한다.

2.3.8 설비계획

가. 쾌적한 환경 조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염 물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하여 타 공종과 협의를 거쳐 설비설계를 계획한다.

나. 각종 설비배관 및 기기는 필요 시 보수 및 교체가 용이한 구조 및 공간을 확보하고, 기기배치 시 한곳에 집중 배치하여 관리의 효율성을 높이도록 한다.

다. 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지관리 및 보수가 용이토록 점검공간을 확보하도록 한다.

라. 건축물의 에너지절약설계기준을 적용하며, 에너지절약을 극대화 할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

마. 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화할 수 있는 설비방식을 고려한다.

바. 유지관리 및 보수가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개ㆍ보수에 대한 융통성이 있어야 한다.

사. 건축·전기 등 타 분야와의 긴밀한 협조를 통해 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있어야 한다.

아. 수질오염 및 대기오염의 억제나 방지에 대한 대책을 고려한다.

자. 에너지 절약을 극대화할 수 있는 최적 설비방식을 추구하여야 한다.

차. 효율적인 바닥난방을 위해 난방용전열관을 고려한다.

2.3.9 정보통신분야 계획

가. 건물자동화, 사무자동화 등 각 IBS를 수용할 수 있도록 하고 향후 정보통신설비의 증설 및 기술 향상된 시스템 도입 시 건물 내부의 구조변경 없이 자유로운 설치를 고려하여야 한다.

나. 통신 인입관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계, 시공 및 사용에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 청사의 기계, 전기, 통신 설비와 각종 보안설비의 제어 감시를 위한 중앙제어를 계획하고 시스템 연동(System Intergration)을 계획한다.

2.3.10 친환경계획 및 조경계획

가. 공공기관 신재생에너지 설치의무화 사업에서 규정하는 공급의무비율 이상의 신재생에너지 설비(BEMS)를 적용하여야 하며, 태양열, 태양광, 실내 루버형 집광채광 또는 지열 냉·난방시설 중에서 경제성, 유지관리의 편리 등을 종합적으로 검토하여 건물에 적합한 방식을 선정하여 반영한다.

나. 주변지역의 경관을 고려한 미려한 스카이라인(skyline)이 될 수 있도록 한다.

다. 공공청사에 부합되는 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 인근 도시계획 및 조례·지침 등을 참고하여 향후 도시계획까지 고려될 수 있도록 한다.

2.3.11 교통 및 주차계획

가. 고가사다리차 등 특수 장비를 포함한 차량의 진ㆍ출입 및 주차 등을 고려하여 적절하게 계획한다.

나. 주차장법, 건축법 등 관련법령 및 제반여건을 고려하여 합리적으로 계획하고, 유도시설 등을 충분히 설치토록 계획한다.

다. 차량 동선은 시설과의 접근성을 고려하고, 차량의 종류 및 진ㆍ출입 빈도에 따라 동선을 계획하고, 일시에 집중되는 교통량 완화가 가능하도록 차량 진·출입구를 계획한다.

라. 계획 주차면은 법적 필수 주차 대수를 구분하여 설계한다.

- 지역대 내 필요 주차대수: 9대(전기차 포함 7대, 민원인용 1대, 장애인용 1대)

2.3.12 주요자재 사용계획

가. 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나. 국내자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며, K.S제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 선정한다.

다. 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인한 후 설계하고, 내역에 반영하여야 한다.

라. 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

마. 경상남도에서 생산되는 자재를 적극 반영한다.

2.4 세부지침

가. 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정(소방청훈령 제322호, 2023. 6. 1.)을 참고한다.

2.4.1 사천소방서 서포119지역대 조직(근무체계)

가. 총인원: 25명(지역대장 1명, 대원 24명) ※ 3개팀 교대근무

- 1일 근무인원: 9명[지역대장 1명(일근근무), 대원 8명(교대근무)]

- 소방차량: 3대(물탱크차 1, 펌프차 1, 구급차 1)

나. 지역대 내 필요 주차대수: 9대(전기차 포함 7대, 민원인용 1대, 장애인용 1대)

2.4.2 근무여건 및 시설조건 등 세부지침(사용자 요구사항)

가. 근무조건(여건)

1) 서포지역대 근무체제

- 1일 24시간 계속근무, 3교대(1ㆍ2ㆍ3팀)

* 화재ㆍ구급ㆍ구조활동, 생활안전구조, 기타 재난대응 등 업무 / 비상근무 시 전원근무

2) 현장출동

- 화재ㆍ구조ㆍ구급 등 출동 시 차고 탈출조건*

* a. 주간 : 약 20초 이내,  b. 야간 : 약 30초 이내

3) 근무여건

- 화재진압대원 귀서 후 물에 젖고 연기, 그을음, 오염 등에 대한 목욕 및 복장, 장구 등의 세척이 가능할 것(샤워시설)

- 24시간 출동대기 소방관의 휴식 및 체력단련 공간 확보 필요

- 대기실, 구급대기실, 체력단련실, 심신안정실 등에 냉ㆍ난방시설 설치

- 24시간 근무여건에 맞는 식당을 설계하고, 부식창고 및 조리원 휴게공간 확보

나. 시설조건

1) 사 무 실

- 시설별 면적 참조하여 적합한 사무환경 계획하고, 내부 탕비실 설치

- 각종 설비와 디지털 기기 등에 대응 가능한 가구 배치로 계획

- 긴급출동을 위해 소방차고와 동선을 최소화하며, 가급적 1층에 계획

2) 대 기 실

- 소방대원의 신속한 출동과 휴식·사생활보호 및 보건·안전을 고려하여 배치

- 대기실에서 차고까지 이동 동선은 신속한 출동을 위해 최단거리 배치

- 남자대기실은 2인 1실 또는 3인 1실 기준

- 여자대기실은 1실로 별도 계획하며, 내부에 화장실, 샤워실 및 세탁실 배치

- 대기실은 남·여 구분하여 배치(가급적 층별 구분)

3) 식    당

- 당일 근무인원(9인)이 전체적으로 이용이 가능하고 식당에서 주방 내부가 보이도록 계획한다.(건식)

- 주방에는 식품 보관창고와 조리원 휴게실을 포함하여 계획한다.

- 식당은 자연채광을 최대한 확보하도록 계획하고, 밝고 쾌적한 분위기를 조성하도록 한다.

- 주방과 식당의 공조 및 환기, 배기시설은 주방의 적정한 후드(천장형 또는 배기후드 등)를 설계하고 주방, 배식구, 식당의 에어 밸런스를 고려하여 음식냄새가 타 공간으로 전이되지 않도록 계획하여야 한다. 특히, 주방의 배기를 통한 냄새나 유적(Oil Mist)이 외부공간으로 확산되지 않는 오일필터와 탈취성능이 우수한 필터를 계획하여야 한다.

4) 체력단련실

- 바닥마감재는 층간소음 및 무릎 충격을 최대한 줄일 수 있는 자재를 사용

- 벽체에는 가능한 한 거울을 설치한다.

5) 소방차고(연면적 200㎡ 미만)

- 신속하고 안전한 소방차량 출동을 위해 인접도로와 진ㆍ출입이 용이하고, 통행차량 운전자의 시야가 충분히 확보되도록 도로 방향으로 설계

- 사무실 및 출동대기실과 가까운 곳에 배치하고 직원의 유해물질 노출, 감염 등을 고려하여 사무실과 별도로 구획

- 차종별 제원을 고려하여 주차면적을 확보하고, 대원의 안전과 활동(개인장비 착용, 이동 등) 공간 확보를 위해 차량의 전ㆍ후면은 1m 이상, 차량 간 측면은 최소 2m 이상의 여유면적을 가급적 확보

- 차고문 높이(5m 이상) / 차고바닥(도로보다 0.3m 높게) / 층고(5.8 ~ 6m)

- 차고 내 장비창고 및 개인진압장비 보관실 등 공간 확보

- 차고는 매연 및 유해가스를 여과 또는 배출할 수 있는 장치를 설치한다.

- 소방차량의 출동대기 및 정비공간이 충분히 확보될 수 있도록 설계

- 차고 내 바닥은 배수가 가능토록 충분한 경사를 두어 물고임이 없도록 설계

- 차고지 전면은 정비 및 차량 회차를 위한 회전반경 8m 이상 확보(부지내)

- 상층에서 차고지로 내려오는 차고 내부 직통계단 설치 금지

6) 공기충전기실(호흡용 공기를 고압용기에 충전하기 위한 시설이 갖추어진 충전실)

- 15㎡ 이상, 외기와 접하는 공간, 전원 380V 3상 확보한다.

- 1층 신선한 공기 유입 가능한 장소에 배치한다.
(환기 : 급기(50∅ 이상 급기구) / 배기(50∅ 이상 기계식 FAN)

- 별도 공기호흡기 용기(공기통)보관 틀 설치 예정

- 소방청 고시「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준」참고

※ 차고지에서 발생하는 배기가스의 유입을 100% 차단 할 것

7) 소방훈련장

- 건물 옥상과 외벽이 연결된 부분에 레펠 하강이 가능하도록 지지대를 설치 권장

- 하강외벽은 중간에 창호 및 환기캡 등을 없도록 하여, 레펠 하강 시 장애가 없도록 하고, 외벽마감재는 신발자국 등 훈련자국이 남지 않는 색상 및 재질로 설계

- 건물 외벽에 훈련할 수 있는 구조물 설계 권장

8) 회의실(소방안전교육장)

- 소규모회의(15인 이하) 및 도상훈련에 적합하도록 배치

- 소방안전교육을 위한 교육장 활용

- 출동 및 업무 동선과의 간섭을 최소화할 것

9) 장비창고(소방업무에 활용 장비 수납 및 개인 보호 장비 보관을 위해 마련된 공간)

- 신속한 출동과 복귀 시 편의를 위해 가급적 차고 내부에 배치

- 창고의 문은 대형물품이 이동할 수 있도록 양문형으로 하고 이동 시 장애가 없도록 문턱이 없어야 함

10) 심신안정실(소방공무원이 심리안정, 치유 및 휴식을 취할 수 있도록 마련된 공간)

- 내부마감은 소방대원들이 이용 시 심신 치유에 도움이 되는 마감재(재질, 색깔, 향 등 고려)로 설계

- 상담·치유·회복을 위한 각각의 구획된 공간을 확보하여 설치하되, 현장대원의 접근 및 이용 편의를 고려하여 배치

11) 통신실(7㎡ 이상 직사각형 평면)

- Access Floor 및 전원, 통신라인 포설을 위한 케이블 트레이를 시공하여야 하며, 각종 정보통신장비, 방송장비, 서버 혹은 컴퓨터 등의 각종 기자재 설치에 문제가 없도록 시스템 계획을 면밀하게 검토ㆍ적용한다.

- 청사 내·외부 CCTV 관제시스템 등의 작동여부를 실시간으로 확인할 수 있는 장비를 갖추어야 한다.

- 누수 혹은 이와 유사한 습기로부터 안전할 수 있도록 대책을 계획한다.

- 실의 천장에는 상ㆍ하수배관이 통과하지 않도록 계획하고 화재 발생 시 정보통신 장비의 피해를 최소화하기 위한 소화설비를 한다.

- 기간통신사업자의 광케이블 및 유선통신선로, 또는 광대역 자가통신망 구축에 따른 광케이블 인입을 위하여 통신관로를 향후 증설되는 용량을 감안 하여 충분히 확보하여야 하며, 통신맨홀을 설치하여야 한다.

- 현재 사용 중인 시스템과의 호환성·운영성을 고려하여 장비 선정 시 현 시스템과 동일 또는 동등 이상, 호환제품을 원칙으로 하며, 실시설계 시 발주기관과 협의하여 결정한다.

- 냉방기를 단독으로 설치

12) EPS실(3㎡ 이상)

- 별도 구획 하고 각층별 동일 위치에 설치

13) 방화복 세탁(건조)실

- 기계 작동을 위한 전원 380V 3상 확보한다.

- 급수 및 배수시설을 설치한다.

14) 샤워실/탈의실

- 체력단련장, 남자대기실과 근접 배치한다.

15) 호스건조대

- 청사 미관 등을 고려하여 차고 외부에 설치하며, 자연채광 및 통풍이 가능하여야 한다.

- 수관세척을 위한 40㎜구경 수도관 및 지상식소화전(소방차량 차고 측면 위치 시 소화용수 보급용 겸용으로 사용)을 설치한다.

- 비산 방지턱 설치 및 수관 오르내림 자동모터를 설치한다.

- 예비모터, 수동식시설 등 안전성을 확보한다.

- 전원 380V 3상 확보한다.

16) 소방 관련 특수 외부 활동

- 소방차량 조작훈련을 위한 공간

- 차고문은 자동식 오버헤드도어로 설치하고, 차고의 폭은 소방차량의 문이 개방된 상태를 감안하여 설계

- 차고지 외부에 상수도 소화전(지상식) 각 1개소 이상 설치

- 구조훈련 및 화재진압훈련(외벽을 이용한 레펠훈련)

다. 기타 요구조건

1) 창고의 문은 대형물품이 이동할 수 있도록 양문형으로 하고 걸리는 것이 없도록 문턱이 없이 한다.

2) 청사 내 모든 구역 전관 및 지령방송 가능토록 설계

3) 휴게실과 별도로 각 층 발코니를 활용한 휴게공간 확보

4) 세탁, 건조실은 소방공무원의 오염 노출을 최소화하기 위하여 개인보호장비와 일반 세탁, 건조를 위한 공간을 분리하여 설치

5) 사인 및 로고 등은 「소방표지규정」과 해당 지자체의 BI(Brand Identity)규정·매뉴얼을 적용

6) 외관디자인

- 경제성, 안전성, 유지보수 관리 용이성, 주변 환경 등을 종합적으로 고려하되 불필요한 외부장식은 최소화 함

- 소방을 상징하는 색채로서 사람의 시각인지 반응성이 높고 소방에 대한 이미지 연상도가 높은 붉은 계열의 색상을 적용하되, 대상지의 현황 및 주변환경을 고려하고 소방서의 특수성을 반영한 상징성, 창의성이 있는 디자인 및 색채를 계획 함

※세부 요구시설 목록 및 조건 (사천소방서 서포119지역대)

구 분	용도구분	일 일 사용인원	기준면적 / 사용기준	면적(㎡)	비 고
	총 계			750
필수시설	소 계			445
	소방차고	-	- 소방차량 제원표 참고	160	R Zone
	개인장비실	-	- 캐비넷 25개(W550xL600xH2150)	25	R Zone
	소방장비창고	-	- 소방장비 및 소모품 보관	25	R Zone
	공기충전실	-	- 공기충전기(W1800xD1100xH1800) - 안전충전함(W630xD800xH1630) - 용기선반(W1200xD600)	15	R Zone
	구급물품창고	-	- 구급소모품 등 보관	10	R Zone
	방화복세탁실	-	- 방화복 세탁기(W1320xD1300xH1600) - 건조기(W1100xD1000xH1850) - 세면기, 청소용 수채 1인 긴급 샤워부스 0.9㎡ 포함	10	R Zone
	공용면적	-	- 남, 여화장실(장애인화장실 포함) - 1층 복도, 계단실 등	90	Y Zone
	사 무 실	9	- 탕비실, 통신실 포함 - 사무용 책상(W1400), 캐비넷 8EA - 사무용 책상(W1600), 캐비넷 1EA - 회의용 테이블(W1800, 8인용)	70	G Zone
	구급대기실	2	- 사용 인원 6명(1일 2명 기준) - 옷장(W600xD600) 실별 6개 - 이불장(W1400xD600) 실별 1개 - 신발장(W1000xD400) 실별 1개	15	G Zone
	대기실(여)	2	- 사용인원 6명(1일 2명 기준) - 옷장(W600xD600) 실별 6개 - 이불장(W1400xD600) 실별 1개 - 신발장(W1000xD400) 실별 1개 - 대기실 내 욕실 및 세탁실 설치	25	G Zone

구 분	용도구분	일 일 사용인원	기준면적 / 사용기준	면적(㎡)	비 고
필수시설	소 계			305
	대기실 (지역대장)	1	- 옷장(W600xD600) 실별 3개 - 이불장(W1000xD600) 실별 1개 - 신발장(W600xD400) 실별 1개	15	G Zone
	대기실(남)	4	- 사용 인원 4명(1실 2명 기준) - 옷장(W600xD600) 실별 6개 - 이불장(W1400xD600) 실별 1개 - 신발장(W1000xD400) 실별 1개	30	G Zone
	식 당	9	- 창고 및 휴게실 포함 - 외기와 면하도록 식품창고 설치 - 조리원 휴게실 설치(바닥난방) - 씽크대, 식탁(9인용) 설치	40	G Zone
	심신안정실	-	- 심신안정실 물품 설치	20	G Zone
	회 의 실	-	- 수강용 책상(W1400) 15EA 기준	30	G Zone
	체력단련실	9	- 런닝머신 등 웨이트 기구 설치	50	G Zone
	샤워실/세탁실	-	- 샤워실, 탈의실 및 세탁 건조실 - 3명이 동시에 사용 가능할 것	20	G Zone
	공용면적	-	- 남, 여화장실 - 2층 복도, 계단실 - SP, EPS, TPS실 등	100	G Zone

※ 필수시설은 용도 누락 불가 / E/V 설치 불가

※ 층별 구분 없이 자유롭게 배치 / 건폐율을 최대한 활용하여 2층으로 계획 / 지하층 불가

※ 소방차고, 소방장비창고 층고는 동일하게 계획

- 차고 및 창고 높이는 바닥에서 보 하부면까지 5m 이상

※ 사무실 및 대기실은 1층에 위치하게 계획(권장)

※ 샤워실/탈의실(남)과 세탁실이 인접하게 배치 계획

※ 옷장 및 이불장은 붙박이장으로 계획 / 탈의실 한면은 하부장 및 상부 거울설치

※ 붉은색 필수 면적을 제외한 나머지 면적은 참고용으로 변경 가능

※ 실제 사용이 불가능한 면적 산정 시 심사 시 불이익 당할 수 있음(심사위원회에서 판단)

※ 구급대기실, 구급물품창고, 구급차(소방차고) 동선의 효율성을 확보하여 공간의 실효성을 높일 것

※ 유의사항

1. 향후, 계획 및 실시설계 시 발주기관과 협의하여 세부 용도별 요구면적은 조정될 수 있음

2. 각 실의 면적과 비율 및 모듈의 적용은 설계자의 의도와 설계 시 각 실의 배치 및 특수성을 고려하여야 하며, 본 시설별 면적에 명기되지 아니한 시설이 기능유지상 필요하다고 설계자가 판단하는 경우 사업비의 예산 범위 내에서 추가할 수 있음

※ 소방차량 제원(3대)

연 번	차 명	규 격	전장 × 전폭 × 전고(mm)	비 고
1	구 급 차	5인승	5,265 × 1,995 × 3,500	특수구급차
2	펌 프 차	5인승	7,440 × 2,380 × 2,940	소방펌프차
3	물탱크차	2인승	8,390 × 2,490 × 3,250	소방물탱크차

※ 차고는 실시설계 시 차종별 실측을 통해 차고 폭, 길이, 높이를 적정 규모 이상으로 하고 도로 전면으로 배치될 수 있도록 할 것

제3장  설계공모 서식

1. 각종서식 및 제공자료

1.1 서식(업체)

가. 참가등록신청서(서식 제1호), 설계공모 참여자 명단(서식 제1-1호)

나. 서약서(서식 제2호), 사전접촉 금지 서약서(서식 제2-1호)

다. 공동응모 협정서(서식 제3호)

라. 대표건축사 선임계(서식 제4호)

마. 사용인감계 신고서(서식 제5호)  ※ 인감(법인) 증명서 포함

바. 보안각서 1부(서식 제6호)

사. 청렴서약서(서식 제7호)

아. 개인정보수집 이용 동의서(서식 제8호)

자. 설계공모 공모안 제출서(서식 제9호)

차. 불공정 행위 신고서(서식 제10호)

카. 개인정보 수집·이용 동의서(서식 제11호)

타. 심사위원용 제척(회피) 사유해당 여부확인서(서식 제12호)

파. 심사위원용 위촉 동의 및 보안각서(서식 제13호)

하. 청렴서약서(서식 제14호)

1.2 별도 제공자료

가. 위치도 및 현장전경(별첨 1)

나. 설계설명서 서식자료(별첨 2)

[서식 1] 참가등록신청서

참가등록신청서
참가등록번호			접수번호
대 표 설계사무소 or 건축사	업 체 명		사업자등록번호
	대표자명		주민등록번호
	주 소		전화번호
	E-mail		휴대전화
공동응모 설계사무소 or 건축사	업 체 명		사업자등록번호
	대표자명		주민등록번호
	주 소		전화번호
	E-mail		휴대전화
경상남도에서 주최하는 「사천소방서 서포119지역대 신축사업」 설계공모에 참여함에 있어 입찰공고 및 공모지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참가등록 관련 제출서식 각 1부 ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 [서식4] 공동응모협정서는 반드시 첨부함 2026 . . . 신청인 : (인) (대표자) 경상남도지사 귀하

[서식 1-1] 설계공모 참여자 명단

설계공모 참여자 명단

본인은 경상남도에서 시행하는 「사천소방서 서포119지역대 신축사업」  설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2026.   .   .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

경상남도지사 귀하

[서식 2] 서약서

서     약     서

본인은 경상남도에서 시행하는 「사천소방서 서포119지역대 신축사업」 설계공모에 응모함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정 행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2026.   .   .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

경상남도지사 귀하

[서식 2-1] 사전접촉 금지 서약서(설계공모 참가자용)

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은 『사천소방서 서포119지역대 신축사업』 설계공모와 관련하여 경상남도에서 선정한 심사위원에 대해 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2026.   .   .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

경상남도지사 귀하

[서식 3] 공동응모 협정서

공동응모협정서

제1조(목적) 이 협정서는 경상남도에서 주최하는「사천소방서 서포119지역대 신축사업」건축 설계공모를 ○○○와 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체가 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 경상남도 및 제3자에 대하여 공동응모 업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표기 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 경상남도에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해를  상호 협의하여 배상한다.

제9조 [구성원의 출자비율] ①공동응모업체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ :     %

2. ○○○ :     %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동응모업체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생한 경우

제10조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모 공모안을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 경상남도에 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.(대표업체만 응모)

제12조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2026.    .    .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

경상남도지사 귀하

[서식 4] 대표건축사 선임계

대 표 건 축 사  선 임 계

본인은 [○○○ 건축사사무소의 대표(공동대표) 또는 건축사로서]    경상남도에서 시행하는 「사천소방서 서포119지역대 신축사업」 설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○(○○○ 건축사사무소 대표 또는 대리인) 에게 위임합니다.

2026.    .    .

○○○ 건축사사무소   (인)

대표 건축사 ○○○   (인)

경상남도지사 귀하

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 공모안을 제출 시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 5] 사용인감계 신고서

사 용 인 감 계

사용인감

(회사명) 는(은) 경상남도(소방예산장비과)에서 추진하는 「사천소방서 서포119지역대 신축사업」 설계공모에 있어 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민ㆍ형사상의 문제가 발생할 경우 (회사명) 이(가) 책임을 부담할 것을 확인합니다.

붙임 : 인감(법인) 증명서

2026.    .     .

주  소 :

상  호 :

대표자 :                   (인)

경상남도지사 귀하

[서식 6] 보안각서

보  안  각  서

본인은 경상남도의 「사천소방서 서포119지역대 신축사업」 설계공모를 시행함에 있어 다음 사항을  준수할 것을 각서로  제출합니다.

1. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 설계공모지침서 및 관련서류(도면포함)의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 설계공모 수행전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 경상남도에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 따라 처벌 받음은 물론 등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2026년     월      일

❍ 참여자(외부 전문가 포함) 명단

소 속	직 위	성 명	소 속	직 위	성 명

※ 보안각서는 해당 본인이 반드시 읽은 후 소속, 직위, 성명을 자필로 날인

※ 만약 보안상 문제가 발생 할 경우 허위 기재로 불이익 처분을 받을 수 있음

경상남도지사 귀하

[서식 7] 청렴서약서

청 렴 서 약 서

□ 공모명 : 사천소방서 서포119지역대 신축사업 설계공모

본 사무소(법인) or 건축사는 경상남도가 추진하는 『사천소방서 서포119지역대 신축사업』에 응모하여 설계지침서에 정한 제반규정을 준수하고 공정한 심사에 임하도록 하겠습니다.

설계공모 과정, 입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따른 감독, 같은 법률 제17조에 따른 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품·향응 등을 제공하지 않겠습니다.

특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

공정한 직무수행을 방해하는 알선ㆍ청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

∘ 참가업체 or 건축사

건축사무소명 :

대   표   자 :            (인)

2026.    .    .

경상남도지사 귀하

[서식 8] 개인정보수집·이용 동의서

개인정보 수집･이용 동의서

∎ 관 리 처 : 경상남도(소방예산장비과)

∎ 관련법규 : 개인정보 보호법 제15조, 제22조

∎ 기본 개인정보 수집 • 활용   [필수]

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 수집·이용의 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 휴대폰번호	건축설계공모 관련 안내 등	기본 및 실시설계 준공일로부터 1년

※ 개인정보 제공 동의 거부 권리 및 동의 거부에 따른 불이익 내용 또는 제한사항

- 귀하는 개인정보제공 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따른 불이익은 없음

개인정보 수집 • 활용에 동의 하십니까 ?    □ 동의함    □ 동의하지 않음

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음

「개인정보보호법」 등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함.

2026년    월    일

신청자 :              (인)

경상남도지사 귀하

[서식 9] 설계공모 공모안 제출서

사천소방서 서포119지역대 신축사업 설계공모

공 모 안 제 출 서

참가등록번호			접수번호
대 표 설계사무소 or 건축사	업 체 명		사업자등록번호
	대표자명		주민등록번호
	주 소		전화번호
	E-mail		휴대전화
공동응모 설계사무소 or 건축사	업 체 명		사업자등록번호
	대표자명		주민등록번호
	주 소		전화번호
	E-mail		휴대전화
경상남도가 시행하는 「사천소방서 서포119지역대 신축사업」설계공모에 공모안을 아래와 같이 제출합니다. 2026. . . 대표자 : (인) 공동응모 대표자 : (인) ㅇ 경상남도지사 귀하

[서식 10] (설계공모 참가자용) 불공정 행위 신고서

불공정 행위 신고서

□ 수  신 : 경상남도(소방예산장비과)

□ 공모명 : 사천소방서 서포119지역대 신축사업

□ 발생내용

(6하 원칙에 의하여 작성하고 필요시 증빙자료 첨부)

※ 작성하여 신고처 E-mail 송부 후 경상남도(소방예산장비과) 담당자와

유선통화로 수신여부 확인

위와 같은 사실이 있었기에 신고합니다.

2026 년    월    일

제 출 자    소 속 명 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

※ 신고처 : 경상남도 소방본부(소방예산장비과)

(E-mail: lmw1013@korea.kr, ☎ 055-211-5695)

[서식 11] 심사위원용 개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집·이용 동의서

『사천소방서 서포119지역대 신축사업』 설계공모 심사와 관련하여 개인정보 보호법 제15조, 제17조, 제23조, 제24조에 따라 귀하의 동의를 받고자 합니다.

필수정보(*)
*성 명
*연 락 처
*주민등록번호 (원천징수용)
*계좌번호 (수당지급용)

1. 개인정보의 수집․이용 목적 : 설계공모 심사위원회 수당 지급

2. 수집하는 개인정보의 항목

- 필수정보 : 성명, 연락처(전화번호 또는 휴대폰번호), 계좌번호

3. 개인정보의 보유·이용 기간 : ~ 지급처리일 까지

4. 귀하는 개인정보 수집·이용에 동의하지 않으실 수 있습니다.

동의 거부 시에는 수당 지급이 제한될 수 있습니다.

본인은 상기 내용과 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의합니다.

2026. . .

소 속 :

직 위 :

성 명 :                (인)

경상남도지사 귀하

[서식 12] 심사위원용 제척(회피) 사유 해당 여부 확인서

제척(회피) 사유 해당 여부 확인서

(설계공모 심사위원용)

본인은 『사천소방서 서포119지역대 신축사업』 설계공모 심사와 관련하여, 국토교통부 『건축 설계공모 운영지침』제12조제5항의 제척(회피)사유 해당 사항을 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 관련 법·규정에 의해 처벌받음은 물론, 이에 대한 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

저촉 여부	해당 있을 경우(사유)	비 고
없음( ) / 있음( )

2026.    .    .

	심사위원		(서명)

경상남도지사 귀하

[서식 13] 심사위원용 위촉 동의 및 보안각서

심사위원 위촉 동의 및 보안각서

(심사위원회 위원용)

본인은 2026년 00월 00일부터 『사천소방서 서포119지역대 신축사업』 설계공모 심사위원으로 위촉됨을 동의하며 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 설계공모 응모작품 심사와 관련하여 심사위원명단, 심사과정(공개심사),       심사위원별 심사결과의 공개가 이루어짐에 동의함.

2. 설계공모 응모작품을 심사함에 있어 응모업체와 사전접촉 등 불공정        행위를 하지 않을 것임.

3. 심사진행 및 심사후에도 심사와 관련된 기술검토서, 심사진행과정 등        제반사항에 대하여 보안을 철저히 유지할 것임.

4. 공개심사 이외의 심사와 관련하여 보안사항 위반 및 사전접촉 등에 따       라 중대한 문제를 야기 시켰을 경우, 관련 법·규정에 의한 처벌 받음은 물론, 이에 대한 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않음.

5. 운영위원회 기술검토보고서를 준수하여 법규 및 지침위반 사항에 대하       여는 작품심사에 적극 반영 하겠음.

상기사항을 확인하고, 설계공모 심사에 있어 공정하고 투명하게 심사할 것을 서약합니다.

2026.   .   .

소 속 :

직 위 :

성 명 :                (인)

경상남도지사 귀하

[서식 14] 심사위원용 청렴서약서

청 렴 서 약 서

(심사위원회 위원용)

본인은 『사천소방서 서포119지역대 신축사업』 건축 설계공모와 관련하여 행정의 공정한 집행과 국가경쟁력 향상에 이바지한다는 인식하에 경상남도에서 노력하는 부패방지에 적극 동참하고자,

1. 『사천소방서 서포119지역대 신축사업』 설계공모의 응모작품 심사와 관련하여 관계법령 등에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 심사에 임하도록 하겠으며,

2. 응모작품 심사평가 과정에서 이유 여하를 막론하고 금품, 향응 또는 부당한 이익 제공을 요구하거나 받지 않도록 하겠으며,

3. 만약 이를 위반할 시에는 관계법령의 공무원 의제규정에 따라 책임질 것을 서약합니다.

2026.   .   .

소 속 :

직 위 :

성 명 :                (인)

경상남도지사 귀하

[별첨 1]  위치도 및 현장전경

위치도
현장 전경

현장 전경
현장 전경

심사 번호	기재하지 말 것

[별첨 2] ※ 휴먼명조, 용지규격 : A3크기 내 여백 상·하 30mm, 좌·우30mm

- 사천소방서 서포119지역대 이전 신축사업(40P) -

건축설계공모 공모안(70P)

2026. 03.(40P)