경상남도 공고 제2026–925호

공사감독자 배치기준(안) 의견수렴 공고

- 산청 양천지구 재해복구공사 건설사업관리용역 -

- 합천 양천지구 재해복구공사 건설사업관리용역 -

□ 목  적

❍ 『산청 양천지구 재해복구공사 건설사업관리용역』 및 『합천 양천지구 재해복구공사 건설사업관리용역』의 안전한 건설현장 관리 및 시공품질 확보 등을 위하여 건설사업관리 공사감독자 배치기준 공고

□ 관련법규

❍ 건설기술진흥법 제39조의 2(건설사업관리계획)

❍ 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제2025-105호, 2025.03.05.)」제8조(공사감독자 배치기준)

❍ 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준(국토교통부 고시 제2023-580호, 2023.10.17.)」 제9조(건설사업관리기술자의 배치기준)

□ 사업개요(산청 양천지구)

사업명	공사비 (백만원)	사업개요	공사기간	비고
	32,683 도26,584 관6,099
양천(1공구) 재해복구공사 (산청군 신안면 신기리 일원)	17,915 -도14,002 -관3,913	재해복구공사 1식 -제방 L=4,253m -배수시설 6개소 등	18개월	건설사업 관리용역 (20개월) 전후1개월 준비기간
양천(2공구) 재해복구공사 (산청군 신안면, 생비량면 일원)	14,768 -도12,582 -관2,186	재해복구공사 1식 -제방 L=3,089m -배수시설 12개소 등	18개월

□ 사업개요(합천 양천지구)

사업명	공사비 (백만원)	사업개요	공사기간	비고
	27,217 도19,574 관7,643
양천(3공구) 재해복구공사 (합천군 삼가면, 쌍백면 일원)	10,830 -도7,560 -관3,270	재해복구공사 1식 -제방 L=3,190m -배수시설 3개소	18개월	건설사업 관리용역 (20개월) 전후1개월 준비기간
양천(4공구) 재해복구공사 (합천군 삼가면, 쌍백면 일원 및 의령군 대의면 일원)	16,387 -도12,014 -관4,411	재해복구공사 1식 -제방 L=2,430m -배수시설 9개소 -교량 1개소 -보 1개소	18개월

□ 의견제출 방법

❍ 의견서 제출기간 : 2026. 5. 21. ~ 2026. 5. 27. 17:00까지

❍ 제출장소 : 경남도청 수자원과 하천관리담당(☎ 055-211-6783)

- 경남 진주시 월아산로 2026(서부청사 2층 수자원과)

❍ 제출방법 : 붙임 서식 의견서 작성 후 방문제출 또는 전자메일 송부 (asvoltes@korea.kr)

□ 건설사업관리기술인 배치계획(안)-산청 양천지구

□ 건설사업관리기술인 배치계획(안)-합천 양천지구